

ПАСПОРТ

**АППАРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА**

**САХАРНОЙ ВАТЫ**

**Модель:** HKN-C2



**1. Краткое вступление**

Используя сахар в качестве основного сырья, и, добавив дополнительные ингредиенты, можно очень быстро приготовить сахарную вату с различными вкусовыми оттенками (яблоко, клубника, персик, дыня, личи, манго и т.д.) и расцветками (красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый и т.д.).

**2. Основные характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель оборудования  | HKN-C2  |
| Размер чаши  | 520\*520\*500мм  |
| Мощность нагрева  | 900Вт  |
| Мощность двигателя  | 80Вт  |
| Напряжение  | 220В  |
| Частота  | 50Гц  |

 **3. Перед началом использования**

а) перед началом использования, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство;

б) после извлечения аппарата из упаковочной коробки, необходимо произвести мойку чаши из нержавеющей стали холодной водой и вытереть ее мягкой тканью;

в) проверьте соответствие электрического напряжения и штекера перед подключением питания.

**4. Эксплуатации устройства**

а)нажмите переключатель, чтобы аппарат разогрелся в течение1-6 минут. Проверьте, чтобы устройство было устойчиво установлено на горизонтальной поверхности (необходимо отрегулировать аппарат в случае сильной вибрации);

б)поместите одну ложку чистого сахарного песка в центр нагревательного диска;

в)нажмите переключатель повторно, диск начнет вращаться, включится нагрев;

в)в течение примерно 30 секунд начнет появляться сахарная вата. Необходимо собирать вату по внутренним стенкам чаши с помощью палочки; г)после завершения производства сахарной ваты, выключите аппарат с помощью переключателя. При необходимости продолжить работу, повторить действия, обозначенные выше.

**5. Важные меры предосторожности**

а)используйте штекер с заземлением. Запрещено использование поврежденных электрических проводов и разъемов;

б)включайте штекер в розетку только при установленном нагревательном диске. Перед очисткой выключите аппарат с помощью переключателя, отсоедините аппарат от электросети и дождитесь, пока диск перестанет вращаться. Затем можете извлечь диск.

в) не дотрагивайтесь до нагреваемой поверхности, проводов и штекера. Не передвигайте аппарат во время работы;

г) временное соотношение работы электромотора – 80%. Необходимо избегать долговременной безостановочной эксплуатации. Для обеспечения продолжительного срока службы электромотора необходимо делать паузы в 20 минут после каждого часа работы.

д) не допускайте долговременной эксплуатации оборудования в холостом режиме;

е) не используйте моющие средства для очистки аппарата, т.к.

это может привести к попаданию остатков детергентов в продукт. Не мойте аппарат под струей воды, чтобы не допустить повреждения электрических компонентов водой.

**6. Внимание!**

а) этот аппарат не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не были обучены или проинструктированы применению оборудования лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с аппаратом;

б) при повреждении шнура питания, его замена должна быть произведена сервисным или же иным квалифицированным специалистом.

